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前言
本文件面向产品碳减排认证实施场景，规定了产品碳减排认证项目的术语和定义、总体原则、实施流程、产品碳足迹核算要求、减排目标和计划设定要求、减排实施要求、声明与标签要求、第三方审核要求、审核结论延续性与阶段性审查要求，以及暂停、撤销和恢复机制。
本文件参考了 ISO 14067 关于产品碳足迹量化与报告的要求，并借鉴 PAS 2050 关于生命周期边界、截止规则、数据质量、一手数据优先和可比性控制的操作性思路。
本文件不构成对上述国际文件的等同采用声明，其目的在于为碳云平台及类似平台提供一套可实施、可审查、可出具审核结论、可持续维护的产品低碳管理规范。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
引言
近年来，产品层面的碳信息披露和低碳声明已成为市场竞争、客户准入、绿色采购和跨境贸易中的重要要求。产品碳减排认证必须证明相对于同一产品历史版本或符合要求的全新型产品已经实现产品级减排，并形成“核算—减排—独立第三方核查—认证决定—持续复评”的闭环。碳抵消不得计入本认证的实际减排量。
本文件将产品碳足迹核算视为产品低碳管理的基础环节，强调在完整生命周期视角下识别热点排放源，建立可量化、可执行、可验证的减排目标和行动计划。
碳阻迹核算平台碳云内嵌GHG Protocol及ISO 14067标准，支持企业完成产品全生命周期各阶段的碳排放核算，涵盖原材料获取、生产加工、分销运输、产品使用及废物处理等所有重要生命周期阶段。
碳云平台已接受国际检验认证机构 SGS 依据 ISO 14067:2018 开展的独立专业评估，评估范围涵盖产品碳足迹核算软件操作、排放数据库及报告输出。具体软件版本、评估范围和评估结论以 SGS 正式文件为准。
1 范围
本文件规定了产品碳减排认证的术语和定义、总体原则、实施流程、产品碳足迹核算要求、减排目标和计划设定要求、减排实施要求、第三方审核要求、审核结论延续性与阶段性审查要求、标签和声明要求、申诉与投诉处理要求，以及暂停、撤销和恢复机制。
本文件适用于已经实现并能够客观证明产品级碳减排的认证项目。所有认证项目必须通过碳云认证工作区完成申请、报告和证据提交、计算结果复现、版本冻结、基准审查、审核整改、认证决定、监督复评及状态管理。申请方或独立的产品碳足迹报告编制方可以使用其他符合适用标准的工具开展前期核算，但提交认证的结果必须能够在碳云认证工作区完整复现。本认证不接受仅有未来减排计划但尚未实现实际减排的产品。
本文件适用于具有明确功能单位和生命周期边界的产品，包括但不限于原材料、零部件、工业品、消费品、电子电气产品、装备类产品及系列化产品。
对于服务型产品、产品—服务系统、解决方案类交付物和复杂项目型产品，可参照本文件实施，但应对功能单位、边界划分、分摊规则和结果适用限制做专门说明。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ISO 14040，环境管理 生命周期评价 原则与框架
ISO 14044，环境管理 生命周期评价 要求与指南
ISO 14067，温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南 
PAS 2050，商品和服务生命周期温室气体排放评价规范
GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard
ISO 14064、ISO 14065等适用的核查与合格评定文件
3 术语和定义
3.1 产品碳足迹 product carbon footprint
产品在其生命周期内由温室气体排放与移除形成的净温室气体总量，以二氧化碳当量表示。
3.2 功能单位 functional unit
用于描述产品所提供功能并据以表达碳足迹结果的标准化计量单位。
3.3 参考流 reference flow
实现既定功能单位所需的产品、材料或服务的量。
3.4 系统边界 system boundary
用于确定纳入或排除哪些生命周期过程、活动、输入与输出的边界。
3.5 生命周期 life cycle
产品从原材料获取、预处理、制造、包装、运输、使用、维护、回收至最终处置的全过程。
3.6 实质排放源 material emission source
对产品总碳足迹结果、热点识别、减排决策或对外声明具有显著影响的排放源。
3.7 非实质排放源 non-material emission source
经论证后确认其对产品总碳足迹影响较小且不影响结论可信度的排放源。
3.8 基准值 baseline value
作为产品减排绩效评价和目标设定起点的产品碳足迹结果。
3.9 减排目标 carbon reduction target
在既定边界和时间范围内拟实现的产品生命周期排放降低目标。
3.10 剩余排放 residual emissions
在合理减排后因技术、经济或现实约束在声明期内仍无法避免的排放。
3.11 产品碳足迹报告编制方 product carbon footprint report preparer
负责确定产品边界、收集和确认活动数据、选择适用排放因子、建立计算模型，并编制产品碳足迹或生命周期评价报告的申请方或独立第三方，以下简称“报告编制方”。
3.12 第三方核查或保证 Third-party verification or assurance
第三方核查或保证，是由与产品碳足迹报告编制方不同的实体，对单个产品碳足迹报告及其基准、减排声明实施产品级核查，并形成至少有限保证结论的活动。申请方或独立第三方编制报告时，可以由碳阻迹研究院认证团队实施项目级第三方核查；碳阻迹咨询、核算等人员实质参与报告编制时，必须由独立外部机构提供产品级核查，碳阻迹不得对自身工作提供第三方保证。
3.13 认证延续性 continuity of certification
通过年度审查、阶段性复核和重大变更审查维持审核状态持续有效的要求。
3.14 标签使用 label use
对认证标识、声明文案、平台二维码和证书信息进行对外展示和传播的行为。
4 总体原则
完整性原则：产品碳足迹应覆盖全部生命周期阶段，除非申请方能够证明某阶段属于非实质排放源。
实际减排原则：产品在获得认证时必须已经实现可量化、可归因和可验证的产品级减排。碳抵消、碳信用购买或公司层面减排承诺不得计入本认证的实际减排量。
相关性原则：边界、数据、方法和假设应与产品真实特征及项目用途相匹配。
一致性原则：不同期间、不同批次和不同用途下的核算规则应保持稳定，确保结果具备可比性。
透明性原则：关键假设、截止规则、数据缺口、分摊逻辑和审核结论应充分披露。
真实性原则：申请方应对其提交的资料、记录和对外声明的真实性负责。
审慎性原则：面对不确定性时，应优先采用避免低估排放和误导声明的处理方式。
证据闭环原则：认证申请、报告和证据提交、计算结果复现、版本冻结、基准确认、减排证据、审核、整改、技术复核、认证决定、监督和撤证必须在碳云认证工作区及受控认证档案中留痕。碳云认证工作区是统一的认证受理、质量控制和证据追溯系统，不因使用该工作区而转移产品碳足迹报告编制责任。
当上述原则出现冲突时，应优先保障结果的真实性、完整性和可核查性。
5 整体流程要求
产品碳减排认证项目必须实施受控的全流程管理，包括项目申请、独立性筛查、产品碳足迹报告冻结、基准确认、减排证据审查、第三方核查、技术复核、认证决定、年度复评以及状态维护。计算工具与认证决定系统必须在人员、权限和日志上实现隔离。
	阶段
	阶段名称
	主要活动
	输出成果

	S1
	项目申请
	在受控认证系统创建项目、录入产品与企业信息、明确用途
	项目立项信息

	S2
	边界设定
	确定功能单位、系统边界、口径与适用范围
	边界说明文件

	S3
	数据采集
	收集活动数据、因子和证明材料
	数据清单与证据包

	S4
	碳足迹核算
	建模、测算、热点分析、敏感性分析
	核算结果与模型文件

	S5
	报告与基准
	生成报告并锁定基准值
	产品碳足迹报告

	S6
	目标与计划
	设定减排目标和实施路径
	减排目标及计划文件

	S7
	减排实施
	执行措施、记录进展、上传证据
	实施记录与阶段成果

	S8
	第三方核查或外部保证文件核验
	文件审查、抽样复核、出具不符合项整改意见
	审核记录与结论

	S9
	审核维护
	审核结论出具、年度审查、复核、暂停或撤销
	审核状态记录


[bookmark: _Hlk234860028]申请方申请产品碳减排标签时，应满足本文件第7部分产品碳足迹核算要求、第8部分产品减排目标和计划设定要求、第9部分产品减排实施要求、第10部分声明、标签和信息披露要求及第11部分审核要求。
对于系列产品，可在满足代表性前提下实施样本核算，但应明确外推条件和适用限制。
平台支持多角色协同和版本控制，确保项目参与各方的责任边界清晰。

6 参与方职责
6.1 申请方
申请方应对数据真实性、材料完整性和声明合规性承担主体责任。
申请方应建立跨部门协同机制，确保采购、生产、研发、能源、物流、质量和合规等信息可被整合和复核。
申请方应按要求接受核查、审查和整改，并对外部披露内容承担最终责任。
6.2 产品碳足迹报告编制方
产品碳足迹报告编制方可以是申请方自身、独立第三方，或者与认证团队实行人员、权限、商业和决策隔离的碳阻迹咨询或核算服务团队。报告编制方应对适用方法、功能单位、系统边界、活动数据、排放因子、分摊、计算模型、基准情景、计算结果、报告和证据的真实性、完整性及可追溯性承担全部责任。报告编制方可以使用其他符合要求的工具开展前期核算，但必须将提交认证的结果和必要底层证据完整导入碳云认证工作区，使结果可复现并形成冻结版本；使用碳云认证工作区不改变报告编制责任的归属。碳阻迹作为报告编制方时，项目必须执行本文件规定的独立外部保证路径。
产品碳足迹报告编制方及其参与人员不得参与同一项目的第三方核查、技术复核或认证决定。碳阻迹咨询、核算等人员如对同一产品实质参与边界设定、数据代填、模型搭建、排放因子选择、基准设定、计算结果形成或报告编制，碳阻迹研究院认证团队不得对该报告提供第三方核查；项目必须取得符合要求的独立外部产品级核查。
6.3 碳阻迹研究院认证团队
碳阻迹研究院应指定经能力评价和正式授权的人员组成碳阻迹研究院认证团队（以下简称“认证团队”）。认证团队负责申请受理、利益冲突筛查、第三方核查或外部保证文件核验、技术复核、认证决定、证书管理、年度复评、申诉和撤证。报告由申请方或独立第三方编制时，认证团队可以实施项目级第三方核查；报告由碳阻迹其他团队实质参与编制时，认证团队不得提供第三方核查，只能在独立外部保证完成后开展认证评审。同一项目的一线核查或外部保证文件核验应由未参与报告编制的授权人员实施；技术复核和认证决定应由未参与一线核查的授权角色完成。认证团队不得替报告编制方完成或修改产品碳足迹报告、原始数据、计算模型或基准。
碳阻迹应保留抽样逻辑、复核记录、不符合项、审核意见及审核结论形成依据。
6.4 碳云 Ccloud 软件团队
碳云软件团队仅负责碳云认证工作区和其他通用软件功能的维护、通用算法逻辑和排放因子库维护、账号权限、版本控制、系统日志、一般性操作培训及故障处理。软件团队不得为认证项目提供项目级边界设定、数据代填、排放因子选择、分摊判断、基准设定、模型搭建、计算结果调整或报告修改，也不得参与同一项目的第三方核查、技术复核、认证决定、申诉或撤证决定。
6.5 公正性与技术委员会
碳阻迹设立公正性与技术委员会。委员会成员应覆盖认证管理、质量与合规、产品碳足迹技术等专业领域，并监督利益冲突、认证标准复审、重大技术争议、申诉和撤证。涉及重大标准修订、重大技术争议或内部专业能力不足的事项，可以邀请无利益冲突的外部专家提供独立技术意见。委员会成员或受托专家及其所在机构参与同一产品报告编制、咨询、软件项目级配置或销售服务时必须披露并回避。
6.6 商业、人员和系统隔离
软件、咨询、产品碳足迹报告编制与认证服务的业务范围及收费应能够清晰区分。认证收费不得与认证结果挂钩，不得将认证通过或证书签发与购买其他产品或服务挂钩。认证人员的绩效和薪酬不得与单个项目是否通过挂钩。认证档案和系统权限应与软件及咨询交付保持必要隔离。
6.7 项目受理与回避规则
本认证项目按照报告编制方选择保证路径：报告由申请方自行编制或由独立第三方编制时，碳阻迹研究院认证团队可以实施项目级第三方核查并开展认证管理；碳阻迹咨询、核算等人员实质参与同一产品报告编制时，碳阻迹不得对自身工作提供第三方核查，项目必须取得与碳阻迹及申请方均无利益冲突的外部机构出具的产品级核查文件。认证团队核验外部文件的范围、报告版本、适用标准、保证水平、签发主体和有效期后，可以依据本规范独立作出认证决定。
6.8 与被认证产品的独立性
碳阻迹、认证标准所有者、认证人员、委员会成员和受托专家（如适用）不得制造、生产或销售被认证产品。认证人员、委员会成员和受托专家不得持有申请方、品牌方或被认证产品相关主体中可能影响其公正判断的所有权权益，不得收取与认证结果、证书签发或被认证产品销售业绩挂钩的佣金、分成或其他利益。
7 产品碳足迹核算要求
7.1 一般要求
产品碳足迹核算应以生命周期评价方法为基础，能够支持管理决策、认证评价和对外沟通。
核算前应明确核算目的、应用场景、产品范围、功能单位、报告期和目标受众。
当项目用于公开声明、营销传播或招投标支撑时，认证团队必须根据声明影响和数据风险提高审查深度，并在审核计划中记录增加的抽样、追溯或现场检查措施。
7.2 功能单位和参考流
功能单位应准确表达产品功能，不应仅以件数替代其实际功能输出。
对存在寿命差异、性能差异或效率差异的产品，应优先采用能够体现服务输出的功能单位。
参考流应与功能单位保持一致，并能够与物料、能耗、运输、使用和终端处置活动相连接。
7.3 系统边界和生命周期要求
产品碳足迹核算应覆盖全部生命周期阶段，包括原材料获取与预处理、制造、包装、运输、使用、维护以及报废处置。
除非某阶段属于非实质排放源，否则不得省略任何生命周期阶段。
如采用从摇篮到大门的结果，应在报告中单独标识，不得将其表述为完整产品碳足迹。
产品碳足迹核算应纳入与产品相关的100% Scope 1（直接）排放、100% Scope 2（间接）排放和100% Scope 3（间接）排放，但符合实质性规则的除外。凡预计超过产品总碳足迹5%的Scope 1、2或3排放源，均应纳入核算，除非能够提供证据证明其量化在技术上不可行、实践中不可操作或成本明显不合理。
7.4 必须包含的生命周期阶段
原材料阶段：主要原料、辅料、再生材料、生物基材料、包装材料及其上游加工。
制造阶段：设备能耗、工艺排放、损耗、返工报废、公用工程、厂内物流。
运输阶段：主要运输方式、距离、装载率、仓储与必要配送环节。
使用阶段：典型使用条件下的能源与耗材消耗、维护、更换和寿命设定。
报废阶段：拆解、回收、焚烧、填埋、再利用和其他终端处理方式。
7.5 非实质排放源判定
非实质排放源的判定必须基于合理估算和书面论证。所有被排除的生命周期阶段、过程和排放源合计必须低于产品从摇篮到坟墓碳足迹估计值的5%；任何单项达到或超过1%的，必须单独说明排除理由和替代证据。
凡对热点识别、减排路径选择或对外声明可能产生显著影响的排放源，不得按非实质排放源处理。
数据难以获取、成本偏高或供应商不配合，不构成直接省略的理由。申请方应优先采用替代数据、保守估算或抽样方式补足。
7.6 数据质量要求
应优先采用一手数据，尤其是申请方可控制的前景过程数据。
对背景过程可使用具有代表性的二手数据或权威数据库，但应说明其时间、地域和技术适用性。
数据质量应至少从时间相关性、地域相关性、技术相关性、完整性、一致性和可验证性六个维度进行评价。
对于高贡献或高敏感度数据项，必须提高数据粒度并实施针对性校核。
7.7 分摊规则
当一个过程存在多个输出时，应优先通过过程细分避免分摊。无法避免时，可依据质量、能量、经济价值或其他更合理的因果关系进行分摊。
分摊方法应保持一致，并在报告中说明原因；若方法变化导致结果显著变化，应补充敏感性分析。
7.8 生物碳、再生材料与回收
涉及生物基材料、回收料、开环回收或闭环回收时，应说明采用的方法学和边界处理规则。
如单独展示系统边界外收益，应与产品碳足迹主体结果分开展示，不得重复抵减。
7.9 能源因子和绿电处理
电力、热力及其他能源因子应优先使用适用地区的权威因子。
如使用绿电、绿证或市场化购电安排体现减排影响，应满足可归属性、唯一性和期间匹配要求，并在报告中说明处理逻辑。
7.10 不确定性与敏感性分析
对关键参数、关键因子和关键假设应进行敏感性分析。
在数据质量不足时，应采用合理保守的方法，防止系统性低估排放。
必要时，可采用情景分析说明不同假设对结论的影响范围。
7.11 结果表达与报告原则
结果应以明确功能单位表达，至少包括生命周期总量和各阶段分布。
报告应遵循相关性、完整性、一致性、准确性和透明性原则。
比较性声明应满足功能等效、边界一致和数据质量相当等条件，否则不得直接比较。
7.12 报告内容要求
报告至少应包括：项目概况、核算目的、产品描述、功能单位、系统边界、生命周期流程图、数据来源、排放因子来源、关键假设、截止规则、分摊方法、阶段结果、热点分析、数据质量评价、敏感性分析、结论与建议。
相关原始数据、核算表、BOM、证据索引、基准材料、可复现计算结果、冻结版产品碳足迹报告和版本日志必须在碳云认证工作区及受控认证档案中归档，以支持认证团队对申请方或独立第三方编制的报告开展第三方核查。
8 产品减排目标和计划设定要求
8.1 基准值确认
减排目标应建立在已完成核算且具备可追溯性的产品碳足迹基准值基础上。
基准年或基准批次应具代表性，并可被第三方复核。
对非全新型产品，实际减排应相对于同一产品的历史版本或上一版本进行评价。认证产品与基准产品应具有相同或等效的功能、功能单位和生命周期边界，并采用一致或经合理调整后具有可比性的核算方法和数据质量要求。
如认证产品是全新型产品，须满足以下条件：
1. 必须明确说明与减少碳排放相关的具体可持续性改进，例如使用再生材料、节能技术等。
2. 必须说明为何该产品属于全新型产品，而不是现有产品线的下一代版本，并逐项回应以下问题：
· 相关变化应被视为产品升级，还是一款新产品
· 产品的目标客户
· 该产品在当前市场格局中的定位和创新之处
· 理性消费者对该产品的变化理解与认知
· 该产品会与市场上已有的其他产品同时销售，还是会取代现有产品
3. 必须明确说明基准情景中包含的特征和假设，并提供证据证明，作为基准的产品可与全新型产品进行合理比较，能够为客户提供相同的功能和相近的效能。
4. 基准情景所涵盖的生命周期阶段必须与认证产品一致，并反映全部生命周期阶段。
5. 必须提供证据，证明基准情景包含其他第一代或后续版本产品已具备的可持续性特征，若未提供，须提供合理理由。如果某项可持续性特征是在过去 12 个月内、作为最新产品开发周期的一部分推出，则可例外处理。如果当前产品中存在同一可持续性特征的多个版本，可以取其平均值。
认证档案应记录全新型产品的判定依据、基准情景、功能和效能可比性证明、生命周期边界一致性说明、关键假设及相关证据。
6. 
8.2 目标设定要求
申请方应根据热点排放源、可行技术路线、资源条件和供应链协同能力设定短期、中期和必要的长期目标。
目标可采用绝对量目标、强度目标或组合目标，但应防止因产量变动掩盖绝对排放上升。
8.3 目标层级
短期目标通常为 1 年至 3 年；中期目标通常为 3 年至 5 年；长期目标可与企业净零路径衔接。
如申请方同时制定后续减排目标，目标必须明确产品范围、边界、基准年或基准批次、绝对或相对量化目标、完成日期、责任主体和评价方式；但未来目标不得替代认证时必须证明的已实现减排。
8.4 减排计划内容
减排计划应包括措施清单、责任分工、预算资源、实施时间表、里程碑、预计减排量、数据采集方式、风险识别和纠偏机制。
对依赖供应商切换、材料替代或设备改造的措施，应附相关论证。
8.5 目标变更管理
目标一经备案不得随意调整。确需调整时，申请方必须通过受控认证系统提交正式变更申请，说明原因、影响及过渡安排，并经认证团队复核批准。
8.6 碳抵消排除规则
本认证仅确认产品级实际减排，不确认碳中和声明，任何碳抵消或碳信用不得计入认证产品的实际减排量，也不得用于弥补未达到的减排要求。
9 产品减排实施要求
9.1 实施优先顺序
申请方应优先针对高贡献、高可控和高可复制的排放源实施减排。一般优先顺序为设计与材料优化、制造工艺和能效优化、能源替代、供应链协同、物流优化、使用阶段改善和末端处置优化。
9.2 典型措施
可接受的措施包括产品轻量化、低碳或再生材料替代、工艺改进、设备升级、能源结构优化、绿电使用、包装减量化、运输优化、寿命延长设计和回收模式优化等。
9.3 实施证据
申请方应保存合同、发票、图纸、技术方案、设备铭牌、运行记录、检测报告、照片、会议纪要和供应商证明等证据。
9.4 实际减排量确认
减排量确认应建立在边界、口径和期间一致基础上。必要时应剔除产量变化、气候条件和异常停机等非措施因素影响。产品在认证时须证明已经实现实际减排。
9.5 阶段监测与偏差管理
申请方至少应每年评价一次减排计划执行情况，并对偏差原因和纠正措施进行说明。
9.6 供应链协同
对上游热点显著的产品，申请方应建立供应商数据收集、供应商分层管理、供应商减排要求和替代方案评估机制。
9.7 声明控制
未完成核查或尚未形成正式结论的阶段性结果，不得用于绝对化宣传。
9.8 持续改进要求
申请方必须结合年度复评结果记录数据系统、供应链协作和减排措施的改进情况；发现未达到目标、证据缺口或数据质量问题时，必须制定责任人、完成期限和验证方式明确的纠正措施。
10 声明、标签和信息披露要求
10.1 一般要求
任何涉及产品碳足迹或产品减排的声明必须与认证档案和碳阻迹出具的审核结论一致。本认证不得用于碳中和、零碳、气候中和、完全抵消或其他等效声明。
10.2 最低披露要求
对外披露必须包含产品名称、功能单位、报告期、生命周期边界、基准产品或基准情景、实际减排量或减排比例、审核状态以及项目编号或审核确认文件编号。
认证标签和证书必须披露基准产品或基准情景、功能单位、比较期间、实际减排量或减排比例及适用边界。
10.3 标签使用规范
标签应与有效审核确认文件、二维码或查询链接联动，不得脱离项目上下文独立使用。
标签在包装、宣传册、官网、招投标文件和展会资料中的使用方式必须遵循碳阻迹统一的视觉和文案规范；个性化展示必须在发布前取得认证团队书面批准。
10.4 禁止误导性陈述
不得将部分生命周期结果表述为完整产品碳足迹；不得将计划中的减排表述为已实现减排；不得将已购买但未注销的碳信用表述为已中和。
10.5 文案审查要求
拟公开发布的重要文案、海报、审核确认文件截图或新闻稿，必须在发布前完成碳阻迹审核与合规审查。
11 审核要求
11.1 审核主体与角色定位
碳阻迹研究院认证团队作为公司内部承担产品碳认证管理职能的专业团队，必须保持相对于申请方、报告编制人员、碳云软件团队、项目咨询实施方的人员、权限、商业和决策独立。报告由申请方或独立第三方编制时，认证团队可以依据本文件实施项目级第三方核查；报告由碳阻迹其他团队实质参与编制时，认证团队不得对自身工作提供第三方核查，必须核验独立外部产品级核查后再开展认证评审。一般软件功能、企业碳核算或排放因子库评估不构成产品碳足迹第三方保证。
11.2 审核受理条件
申请方申请认证时，必须通过碳云认证工作区提交产品碳足迹报告、报告编制方声明、基础数据、物料清单、计算模型和证据索引，使计算结果可复现并形成冻结版本，同时提交历史产品或业务照常基准资料、已实现减排的量化结果、实施证明和版本记录。报告由碳阻迹咨询、核算等人员实质参与编制时，还必须提交符合本文件要求的独立外部产品级核查。
11.3 审核重点
审核必须重点关注边界完整性、功能单位适用性、关键数据真实性、分摊方法合理性、基准可比性、实际减排的可归因性和可验证性、冻结报告与底层证据的一致性以及声明准确性。
11.4 审核方法
审核必须根据风险采用文件审查、远程访谈、抽样追溯、逻辑复算、BOM 评价、供应链证据检查、现场访问和异常值检查等方式，核对产品碳足迹报告编制方提交的数据、基准、报告、减排结果与证据链条的一致性。
11.4.1 最低验证组成
每一认证项目的验证过程必须至少包含以下三项，并在审核计划和记录中明确：严格的定量合规数据审查；供应链质量测试或审计；生命周期评价、产品碳足迹及其他合规文件检查；物料清单（BOM）评价；为核实合规性实施的实体现场检查；由获得认可的外部第三方机构实施合规验证。远程访谈、远程见证和逻辑复算可以作为补充方法，但不得替代上述“实体现场检查”组成。对高风险、数据异常或重大公开声明项目，必须增加现场检查或获得认可的外部第三方验证。
11.4.2 核查声明要求
产品级核查报告必须：达到至少有限保证水平并包含保证意见或关键复核发现；说明实施方及其与报告编制方的关系；概述保证范围、过程和抽样方法；说明人员能力和利益冲突控制；由与报告编制方不同的实体使用公司抬头签发；在有效期内；明确适用 GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard、ISO 14067、PAS 2050 或其他等效标准。
11.4.3 认证决定独立性
认证决定必须由未参与项目咨询、产品碳足迹报告编制、一线核查或外部保证实施的授权人员作出。采用独立外部保证路径时，技术复核和认证决定应确认外部文件与申请产品、报告版本、适用标准、保证水平和有效期一致。商务、咨询、软件或碳信用业务团队不得干预或修改认证结论。核查或外部保证文件核验、技术复核和认证决定应形成必要记录。
11.5 不符合项处理
重大不符合项未关闭前，不得出具通过性的审核结论。
一般不符合项应在规定期限内整改，观察项可纳入后续改进计划。
11.6 审核结论
审核结论应明确适用范围、产品标识、功能单位、边界类型、审核范围、有效期、限制条件和后续维护要求。
12 审核结论的延续性和阶段性审查
12.1 审核结论有效期
认证有效期不得超过三年，且申请方必须至少每年接受一次强制复评。有效期内未按期复评，或不能持续证明减排声明成立的，认证状态必须暂停或撤销。
12.2 年度审查
年度复评必须覆盖边界和 BOM 变更、关键数据更新、基准可比性、实际减排持续性、偏差与纠正措施、标签使用及对外声明。
已获认证的产品将接受持续监测，若产品碳排放量连续两个周期呈上升趋势，碳阻迹将强制执行撤销程序。
12.3 阶段性复核
产品配方或 BOM 变化、关键原材料变更、能源结构显著变化、生产基地迁移、生命周期结果重大波动、基准失去可比性、客户投诉或监管关注等情形必须触发变更复核。
12.4 续期要求
[bookmark: _Hlk234922554]审核结论到期前，如需延续审核状态，申请方应提交更新资料并接受续期审查。续期不应中断或重新计算连续核算周期，历次核算结果应连续纳入撤证条件判断。
12.5 复核后的状态处理
根据复核结果，可维持原状态、调整审核状态、附条件维持、暂停或撤销审核结论。
13 暂停、撤销和恢复机制
13.1 暂停情形
未按要求完成年度审查、未按期提交整改材料、关键数据待核实或存在较大争议时，可暂停审核状态。
13.2 撤销情形
出现以下情形之一，则应撤销审核结论及碳标签：
1. [bookmark: _Hlk234851886]存在数据造假、伪造证明、恶意隐瞒边界、严重误导性宣传或重大不符合项拒不整改等情形；
2. 认证产品的产品碳足迹连续两个核算周期增加，且两个核算周期累计期限不得超过四年；
3. 认证产品的产品碳足迹连续三个核算周期未实现下降，且三个核算周期累计期限不得超过六年。
13.3 程序要求
[bookmark: _Hlk234922647]撤销或暂停前，应向申请方发出书面通知，并给予合理申辩机会。对于风险明确且可能造成显著误导的情形，可先行暂停。确认发生撤销情形后，应在5个工作日内向认证持有人发出书面通知。认证持有人应自撤销决定生效之日起立即停止使用证书、碳标签和相关声明。在撤销决定生效后5个工作日内通过碳阻迹公布的方式更新认证状态。线上宣传材料应在10个工作日内完成撤除。
13.4 恢复要求
被暂停项目完成整改并经复核通过后，可以恢复有效状态；被撤销项目如拟重新取得认证，必须按照新申请重新受理和评价。
13.5 状态公开
状态变更后，平台应同步更新可查询信息，申请方不得继续使用已失效审核确认标识或相关声明。
[bookmark: _Hlk234931820]14 申诉、投诉和利益冲突管理
申请方可以在收到认证决定、暂停决定或撤销决定之日起10个工作日内提出申诉。申诉应由未参与原认证审核和认证决定的人员或委员会审理，并在收到完整材料后30个工作日内作出书面决定。
碳阻迹应建立投诉受理、调查、处理和回复机制，并记录处理过程和结果。
参与咨询、产品碳足迹核算、报告编制或技术支持的人员，不得参与同一项目的第三方核查、技术复核、认证决定或申诉处理。潜在利益冲突应在项目受理前识别、记录和处置；无法有效消除利益冲突的，不得受理该认证项目。
15 文件和记录管理
申请方、平台和碳阻迹应保存与项目相关的关键文件和记录，确保其完整、真实、可追溯和可调阅。
至少必须保存以下资料：项目申请资料、边界说明、BOM、数据清单、原始证据、核算模型、冻结报告版本、历史产品或基准情景、实际减排计算和实施证据、审核记录、不符合项整改记录、技术复核、认证决定和状态变更记录。
记录保存期限不得少于审核结论有效期届满后5年；法律法规、合同或合作平台要求更长期限的，必须执行更长期限。
冻结后认证团队仅具有只读审查权限；任何解冻和重新提交必须由报告编制方发起，并保留原因、人员、审批、时间和版本日志。
16 附则
本文件的解释工作由碳阻迹负责。
本文件自发布之日起实施。
标准复审和公开披露
本规范应结合认证实践及适用标准变化进行定期复审，最长复审间隔不超过五年；复审不必然导致规范修订。官网必须免费公开现行规范、适用范围、资格条件、评估方法、复审周期、历次版本及发布日期。
本规范中的资格条件、评估准则和否决条件使用“必须”“应”或“不得”等明确措辞；“可”仅表示允许的合规选项或例外路径，不得以“宜”“原则上”“促进”或“应予考虑”等模糊表述替代认证判定要求。
认证状态和撤证信息公开
官网必须公开撤证触发条件和处理时限。证书应标明证书编号、签发日期和有效期，其有效性可以通过碳阻迹公布的方式进行核验。撤证决定生效后，碳阻迹必须在五个工作日内更新认证状态；认证持有人必须立即停止使用证书和标签，并在十个工作日内撤除线上宣传材料。
附录A（规范性） 产品碳足迹报告最低内容要求
A.1 项目概述与报告声明；
A.2 核算目的和应用场景；
A.3 产品描述、功能单位和参考流；
A.4 生命周期边界与流程图；
A.5 数据来源、数据质量与排放因子来源；
A.6 分摊规则、截止规则和关键假设；
A.7 生命周期阶段结果与热点分析；
A.8 敏感性或不确定性分析；
A.9 结论与建议；
A.10 数据表、证据索引和必要附件。
附录B（规范性） 减排计划最低内容要求
B.1 基准值说明与目标设定逻辑；
B.2 重点排放源与优先改进方向；
B.3 措施清单、责任人、预算与里程碑；
B.4 预计减排量与测算方法；
B.5 数据采集与绩效监测方案；
B.6 风险识别、应急措施和变更管理；
B.7 供应链协同安排和沟通机制。
附录C（规范性） 审核确认文件必备要素
审核确认文件编号；
申请方名称；
产品名称、型号或适用范围；
功能单位；
审核结论与适用说明；
边界类型和报告期；
基准产品或基准情景、实际减排量或减排比例；
签发日期、有效期及查询二维码；
碳阻迹名称与签章。
附录D（资料性） 与参考国际文件的一致性说明
本文件在产品碳足迹量化、生命周期覆盖和报告原则方面，与 ISO 14067 的通用理念保持一致。
本文件在减排优先、剩余排放抵消和声明可信沟通方面，吸收了 ISO 14068 的管理逻辑。
本文件在截止规则、数据质量、一手数据优先和可比性控制方面，参考了 PAS 2050 的操作性思路。
鉴于本文件服务于平台化实施和审核管理场景，因此进一步扩展了流程控制、状态维护、标签使用和申诉处理等要求。
附录E（资料性） 平台实施要点
所有认证项目必须使用碳云认证工作区完成申请、报告和证据提交、计算结果复现、版本冻结、基准审查、审核整改、技术复核、认证决定、证书状态、监督复评和撤证记录管理。申请方或独立第三方可以使用其他符合适用标准的工具开展前期产品碳足迹量化，但提交认证的结果必须能够在碳云认证工作区完整复现。
平台支持项目管理、角色权限、证据索引、版本控制、状态管理、整改闭环、审核确认文件管理和查询展示。
对拟用于对外营销、招投标或公开标签的项目，认证团队必须根据声明影响和数据风险提高审查深度及审批门槛，并记录采取的强化措施。
平台具备供应商数据填报、基准材料管理、减排证据归档、审核申请和认证状态管理等功能；产品碳足迹报告编制区与认证审查区必须实行角色和权限隔离。
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