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前言
本文件面向产品碳足迹产品级认证场景，规定产品碳足迹量化、产品级减排计划、剩余排放抵消、独立第三方核查、认证决定、监督复评及暂停撤证要求。本认证不属于仅测量和披露碳排放的碳核算，也不授权使用“碳中和”“零碳”或其他等效声明。
本文件参考了 ISO 14067 关于产品碳足迹量化与报告的要求，吸收了 ISO 14068 关于减排优先、剩余排放抵消和可信声明的管理逻辑，并借鉴 PAS 2050 关于生命周期边界、截止规则、数据质量、一手数据优先和可比性控制的操作性思路。
本文件不构成对上述国际文件的等同采用声明，其目的在于为碳云平台及类似平台提供一套可实施、可审查、可出具审核结论、可持续维护的产品低碳管理规范。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
引言
近年来，产品层面的碳信息披露和低碳声明已成为市场竞争、客户准入、绿色采购和跨境贸易中的重要要求。仅提供一次性核算结果，已难以支撑企业持续减排管理和可信沟通。企业更需要的是一套覆盖“核算—减排—抵消—审核—维护”的闭环机制。
本文件将产品碳足迹核算视为产品低碳管理的基础环节，强调在完整生命周期视角下识别热点排放源，建立可量化、可执行、可验证的减排目标和行动计划，并在合理减排后，对剩余排放实施高质量碳抵消。
碳阻迹核算平台碳云内嵌GHG Protocol及ISO 14067标准，支持企业完成产品全生命周期各阶段的碳排放核算，涵盖原材料获取、生产加工、分销运输、产品使用及废物处理等所有重要生命周期阶段。
碳云平台已接受国际检验认证机构 SGS 依据 ISO 14067:2018 开展的独立专业评估，评估范围涵盖产品碳足迹核算软件操作、排放数据库及报告输出。具体软件版本、评估范围和评估结论以 SGS 正式文件为准。
1 范围
本文件规定了产品碳足迹的术语和定义、总体原则、实施流程、产品碳足迹核算要求、碳抵消要求、第三方审核要求、审核结论延续性与阶段性审查要求、标签和声明要求、申诉与投诉处理要求，以及暂停、撤销和恢复机制。
本文件适用于产品碳足迹已经按照适用国际标准完成量化、在认证时已经形成量化产品级减排计划，并对剩余排放完成合格碳信用注销的产品碳足迹产品级认证项目。所有认证项目必须通过碳云认证工作区完成申请、报告和证据提交、计算结果复现、版本冻结、审核整改、认证决定、监督复评及状态管理。申请方或独立的产品碳足迹报告编制方可以使用其他符合适用标准的工具开展前期核算，但提交认证的结果必须能够在碳云认证工作区完整复现。本文件不适用于仅开展产品碳足迹测量和披露的项目。
本文件适用于具有明确功能单位和生命周期边界的产品，包括但不限于原材料、零部件、工业品、消费品、电子电气产品、装备类产品及系列化产品。
对于服务型产品、产品—服务系统、解决方案类交付物和复杂项目型产品，可参照本文件实施，但应对功能单位、边界划分、分摊规则和结果适用限制做专门说明。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
ISO 14040，环境管理 生命周期评价 原则与框架
ISO 14044，环境管理 生命周期评价 要求与指南
ISO 14067，温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
ISO 14068（适用部分），气候变化管理及碳中和相关要求
PAS 2050，商品和服务生命周期温室气体排放评价规范
GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard
ISO 14064、ISO 14065等适用的核查与合格评定文件
3 术语和定义
3.1 产品碳足迹 product carbon footprint
产品在其生命周期内由温室气体排放与移除形成的净温室气体总量，以二氧化碳当量表示。
3.2 功能单位 functional unit
用于描述产品所提供功能并据以表达碳足迹结果的标准化计量单位。
3.3 参考流 reference flow
实现既定功能单位所需的产品、材料或服务的量。
3.4 系统边界 system boundary
用于确定纳入或排除哪些生命周期过程、活动、输入与输出的边界。
3.5 生命周期 life cycle
产品从原材料获取、预处理、制造、包装、运输、使用、维护、回收至最终处置的全过程。
3.6 实质排放源 material emission source
对产品总碳足迹结果、热点识别、减排决策或对外声明具有显著影响的排放源。
3.7 非实质排放源 non-material emission source
经论证后确认其对产品总碳足迹影响较小且不影响结论可信度的排放源。
3.8 基准值 baseline value
作为产品减排绩效评价和目标设定起点的产品碳足迹结果。
3.9 减排目标 carbon reduction target
在既定边界和时间范围内拟实现的产品生命周期排放降低目标。
3.10 剩余排放 residual emissions
在合理减排后因技术、经济或现实约束在声明期内仍无法避免的排放。
3.11 碳抵消 carbon offsetting
通过购买并注销符合要求的碳信用，用于补偿剩余排放的行为。
3.12 第三方核查或保证 Third-party verification or assurance
第三方核查或保证，是由与产品碳足迹报告编制方不同的实体，对单个产品碳足迹报告实施产品级核查，并形成至少有限保证结论的活动。申请方或独立第三方编制报告时，可以由碳阻迹研究院认证团队实施项目级第三方核查；碳阻迹咨询、核算等人员实质参与报告编制时，必须由独立外部机构提供产品级核查，碳阻迹不得对自身工作提供第三方保证。
3.13 认证延续性 continuity of certification
通过年度审查、阶段性复核和重大变更审查维持审核状态持续有效的要求。
3.14 标签使用 label use
对认证标识、声明文案、平台二维码和证书信息进行对外展示和传播的行为。
4 总体原则
完整性原则：产品碳足迹应覆盖全部生命周期阶段，除非申请方能够证明某阶段属于非实质排放源。
减排优先原则：产品碳抵消不得替代实际减排行动；仅允许对剩余排放实施抵消。
相关性原则：边界、数据、方法和假设应与产品真实特征及项目用途相匹配。
一致性原则：不同期间、不同批次和不同用途下的核算规则应保持稳定，确保结果具备可比性。
透明性原则：关键假设、截止规则、数据缺口、分摊逻辑、抵消来源和审核结论应充分披露。
真实性原则：申请方应对其提交的资料、记录和对外声明的真实性负责。
审慎性原则：面对不确定性时，应优先采用避免低估排放和误导声明的处理方式。
证据闭环原则：认证申请、报告和证据提交、计算结果复现、版本冻结、审核、整改、技术复核、认证决定、监督和撤证必须在碳云认证工作区及受控认证档案中留痕。碳云认证工作区是统一的认证受理、质量控制和证据追溯系统，不因使用该工作区而转移产品碳足迹报告编制责任。
当上述原则出现冲突时，应优先保障结果的真实性、完整性和可核查性。
5 整体流程要求
产品碳足迹与抵消认证项目必须实施受控的全流程管理，包括项目申请、独立性筛查、产品碳足迹报告和证据提交、结果复现、版本冻结、减排计划审查、碳信用技术准入、采购与注销、第三方核查、技术复核、认证决定、年度复评以及状态维护。碳云认证工作区中的报告编制区域、碳信用交易记录和认证决定记录必须在人员、权限和日志上实现隔离。
	阶段
	阶段名称
	主要活动
	输出成果

	S1
	项目申请
	在受控认证系统创建项目、录入产品与企业信息、明确用途
	项目立项信息

	S2
	边界设定
	确定功能单位、系统边界、口径与适用范围
	边界说明文件

	S3
	数据采集
	收集活动数据、因子和证明材料
	数据清单与证据包

	S4
	碳足迹核算
	建模、测算、热点分析、敏感性分析
	核算结果与模型文件

	S5
	报告与基准
	生成报告并锁定基准值
	产品碳足迹报告

	S6
	目标与计划
	设定减排目标和实施路径
	减排目标及计划文件

	S7
	减排实施
	执行措施、记录进展、上传证据
	实施记录与阶段成果

	S8
	碳抵消
	识别剩余排放、配置并注销碳信用
	抵消台账与注销证明

	S9
	第三方核查或外部保证文件核验
	文件审查、抽样复核、出具不符合项整改意见
	审核记录与结论

	S10
	审核维护
	审核结论出具、年度审查、复核、暂停或撤销
	审核状态记录


申请方申请产品碳足迹标签时，应满足本文件第7部分产品碳足迹核算要求、第8部分产品减排目标和计划设定要求、第9部分产品减排实施要求、第10部分碳抵消要求、第11部分声明、标签和信息披露要求及第12部分审核要求。
对于系列产品，可在满足代表性前提下实施样本核算，但应明确外推条件和适用限制。
平台支持多角色协同和版本控制，确保项目参与各方的责任边界清晰。

6 参与方职责
6.1 申请方
申请方应对数据真实性、材料完整性和声明合规性承担主体责任。
申请方应建立跨部门协同机制，确保采购、生产、研发、能源、物流、质量和合规等信息可被整合和复核。
申请方应按要求接受核查、审查和整改，并对外部披露内容承担最终责任。
6.2 产品碳足迹报告编制方
产品碳足迹报告编制方可以是申请方自身、独立第三方，或者与认证团队实行人员、权限、商业和决策隔离的碳阻迹咨询或核算服务团队。报告编制方应对适用方法、功能单位、系统边界、活动数据、排放因子、分摊、计算模型、计算结果、报告和证据的真实性、完整性及可追溯性承担全部责任。报告编制方可以使用其他符合要求的工具开展前期核算，但必须将提交认证的结果和必要底层证据完整导入碳云认证工作区，使结果可复现并形成冻结版本；使用碳云认证工作区不改变报告编制责任的归属。碳阻迹作为报告编制方时，项目必须执行本文件规定的独立外部保证路径。
产品碳足迹报告编制方及其参与人员不得参与同一项目的第三方核查、技术复核或认证决定。碳阻迹咨询、核算等人员如对同一产品实质参与边界设定、数据代填、模型搭建、排放因子选择、计算结果形成或报告编制，碳阻迹研究院认证团队不得对该报告提供第三方核查；项目必须取得符合要求的独立外部产品级核查。
6.3 碳阻迹研究院认证团队
碳阻迹研究院应指定经能力评价和正式授权的人员组成碳阻迹研究院认证团队（以下简称“认证团队”）。认证团队负责申请受理、利益冲突筛查、第三方核查或外部保证文件核验、技术复核、认证决定、证书管理、年度复评、申诉和撤证。报告由申请方或独立第三方编制时，认证团队可以实施项目级第三方核查；报告由碳阻迹其他团队实质参与编制时，认证团队不得提供第三方核查，只能在独立外部保证完成后开展认证评审。同一项目的一线核查或外部保证文件核验应由未参与报告编制的授权人员实施；技术复核和认证决定应由未参与一线核查的授权角色完成。认证团队不得替报告编制方完成或修改产品碳足迹报告、原始数据、计算模型或基准。
碳阻迹应保留抽样逻辑、复核记录、不符合项、审核意见及审核结论形成依据。
6.4 碳云 Ccloud 软件团队
碳云软件团队仅负责碳云认证工作区和其他通用软件功能的维护、通用算法逻辑和排放因子库维护、账号权限、版本控制、系统日志、一般性操作培训及故障处理。软件团队不得为认证项目提供项目级边界设定、数据代填、排放因子选择、分摊判断、模型搭建、计算结果调整或报告修改，也不得参与同一项目的第三方核查、技术复核、认证决定、申诉或撤证决定。
6.5 公正性与技术委员会
碳阻迹已设立公正性与技术委员会。委员会成员覆盖认证管理、质量与合规、产品碳足迹技术等专业领域，并监督利益冲突、认证标准复审、重大技术争议、申诉和撤证。涉及重大标准修订、重大技术争议或内部专业能力不足的事项，可以邀请无利益冲突的外部专家提供独立技术意见。委员会成员或受托专家及其所在机构参与同一产品报告编制、咨询、软件项目级配置或销售服务时必须披露并回避。
6.6 商业、人员和系统隔离
软件、咨询、产品碳足迹报告编制、碳信用交易与认证服务的业务范围及收费应能够清晰区分。认证收费不得与认证结果挂钩，不得将认证通过或证书签发与购买其他产品或服务挂钩。认证人员的绩效和薪酬不得与单个项目是否通过挂钩。认证档案和系统权限应与软件、咨询及交易交付保持必要隔离。
6.7 项目受理与回避规则
本认证项目按照报告编制方选择保证路径：报告由申请方自行编制或由独立第三方编制时，碳阻迹研究院认证团队可以实施项目级第三方核查并开展认证管理；碳阻迹咨询、核算等人员实质参与同一产品报告编制时，碳阻迹不得对自身工作提供第三方核查，项目必须取得与碳阻迹及申请方均无利益冲突的外部机构出具的产品级核查文件。认证团队核验外部文件的范围、报告版本、适用标准、保证水平、签发主体和有效期后，可以依据本规范独立作出认证决定。
6.8 与被认证产品的独立性
碳阻迹、认证标准所有者、认证人员、委员会成员和受托专家（如适用）不得制造、生产或销售被认证产品。认证人员、委员会成员和受托专家不得持有申请方、品牌方或被认证产品相关主体中可能影响其公正判断的所有权权益，不得收取与认证结果、证书签发或被认证产品销售业绩挂钩的佣金、分成或其他利益。
7 产品碳足迹核算要求
7.1 一般要求
产品碳足迹核算应以生命周期评价方法为基础，能够支持管理决策、认证评价和对外沟通。
核算前应明确核算目的、应用场景、产品范围、功能单位、报告期和目标受众。
当项目用于公开声明、营销传播或招投标支撑时，认证团队必须根据声明影响和数据风险提高审查深度，并在审核计划中记录增加的抽样、追溯或现场检查措施。
7.2 功能单位和参考流
功能单位应准确表达产品功能，不应仅以件数替代其实际功能输出。
对存在寿命差异、性能差异或效率差异的产品，应优先采用能够体现服务输出的功能单位。
参考流应与功能单位保持一致，并能够与物料、能耗、运输、使用和终端处置活动相连接。
7.3 系统边界和生命周期要求
产品碳足迹核算应覆盖全部生命周期阶段，包括原材料获取与预处理、制造、包装、运输、使用、维护以及报废处置。
除非某阶段属于非实质排放源，否则不得省略任何生命周期阶段。
如采用从摇篮到大门的结果，应在报告中单独标识，不得将其表述为完整产品碳足迹。
产品碳足迹核算应纳入与产品相关的100% Scope 1（直接）排放、100% Scope 2（间接）排放和100% Scope 3（间接）排放，但符合实质性规则的除外。凡预计超过产品总碳足迹5%的Scope 1、2或3排放源，均应纳入核算，除非能够提供证据证明其量化在技术上不可行、实践中不可操作或成本明显不合理。
7.4 必须包含的生命周期阶段
原材料阶段：主要原料、辅料、再生材料、生物基材料、包装材料及其上游加工。
制造阶段：设备能耗、工艺排放、损耗、返工报废、公用工程、厂内物流。
运输阶段：主要运输方式、距离、装载率、仓储与必要配送环节。
使用阶段：典型使用条件下的能源与耗材消耗、维护、更换和寿命设定。
报废阶段：拆解、回收、焚烧、填埋、再利用和其他终端处理方式。
7.5 非实质排放源判定
非实质排放源的判定必须基于合理估算和书面论证。所有被排除的生命周期阶段、过程和排放源合计必须低于产品从摇篮到坟墓碳足迹估计值的5%；任何单项达到或超过1%的，必须单独说明排除理由和替代证据。
凡对热点识别、减排路径选择或对外声明可能产生显著影响的排放源，不得按非实质排放源处理。
数据难以获取、成本偏高或供应商不配合，不构成直接省略的理由。申请方应优先采用替代数据、保守估算或抽样方式补足。
7.6 数据质量要求
应优先采用一手数据，尤其是申请方可控制的前景过程数据。
对背景过程可使用具有代表性的二手数据或权威数据库，但应说明其时间、地域和技术适用性。
数据质量应至少从时间相关性、地域相关性、技术相关性、完整性、一致性和可验证性六个维度进行评价。
对于高贡献或高敏感度数据项，必须提高数据粒度并实施针对性校核。
7.7 分摊规则
当一个过程存在多个输出时，应优先通过过程细分避免分摊。无法避免时，可依据质量、能量、经济价值或其他更合理的因果关系进行分摊。
分摊方法应保持一致，并在报告中说明原因；若方法变化导致结果显著变化，应补充敏感性分析。
7.8 生物碳、再生材料与回收
涉及生物基材料、回收料、开环回收或闭环回收时，应说明采用的方法学和边界处理规则。
如单独展示系统边界外收益，应与产品碳足迹主体结果分开展示，不得重复抵减。
7.9 能源因子和绿电处理
电力、热力及其他能源因子应优先使用适用地区的权威因子。
如使用绿电、绿证或市场化购电安排体现减排影响，应满足可归属性、唯一性和期间匹配要求，并在报告中说明处理逻辑。
7.10 不确定性与敏感性分析
对关键参数、关键因子和关键假设应进行敏感性分析。
在数据质量不足时，应采用合理保守的方法，防止系统性低估排放。
必要时，可采用情景分析说明不同假设对结论的影响范围。
7.11 结果表达与报告原则
结果应以明确功能单位表达，至少包括生命周期总量和各阶段分布。
报告应遵循相关性、完整性、一致性、准确性和透明性原则。
比较性声明应满足功能等效、边界一致和数据质量相当等条件，否则不得直接比较。
7.12 报告内容要求
报告至少应包括：项目概况、核算目的、产品描述、功能单位、系统边界、生命周期流程图、数据来源、排放因子来源、关键假设、截止规则、分摊方法、阶段结果、热点分析、数据质量评价、敏感性分析、结论与建议。
相关原始数据、核算表、BOM、证据索引、可复现计算结果、冻结版产品碳足迹报告和版本日志必须在碳云认证工作区及受控认证档案中归档，以支持认证团队对申请方或独立第三方编制的报告开展第三方核查。
8 产品减排目标和计划设定要求
8.1 基准值确认
减排目标应建立在已完成核算且具备可追溯性的产品碳足迹基准值基础上。
基准年或基准批次应具代表性，并可被第三方复核。
8.2 目标设定要求
申请方应根据热点排放源、可行技术路线、资源条件和供应链协同能力设定短期、中期和必要的长期目标。
目标可采用绝对量目标、强度目标或组合目标，但应防止因产量变动掩盖绝对排放上升。
8.3 目标层级
短期目标通常为 1 年至 3 年；中期目标通常为 3 年至 5 年；长期目标可与企业净零路径衔接。
减排目标必须在认证时形成书面计划，明确产品范围、边界、目标基准年或基准批次、绝对或相对量化目标、目标完成日期、责任主体、正式承诺和评价方式。认证后补交减排计划不予接受。
8.4 减排计划内容
减排计划至少应包括措施清单、责任分工、预算资源、实施时间表、里程碑、预计减排量、数据采集方式、风险识别和纠偏机制。
对依赖供应商切换、材料替代或设备改造的措施，应附相关论证。
8.5 目标变更管理
目标一经备案不得随意调整。确需调整时，申请方必须通过受控认证系统提交正式变更申请，说明原因、影响及过渡安排，并经认证团队复核批准。
9 产品减排实施要求
9.1 实施优先顺序
申请方应优先针对高贡献、高可控和高可复制的排放源实施减排。一般优先顺序为设计与材料优化、制造工艺和能效优化、能源替代、供应链协同、物流优化、使用阶段改善和末端处置优化。
9.2 典型措施
可接受的措施包括产品轻量化、低碳或再生材料替代、工艺改进、设备升级、能源结构优化、绿电使用、包装减量化、运输优化、寿命延长设计和回收模式优化等。
9.3 实施证据
申请方应保存合同、发票、图纸、技术方案、设备铭牌、运行记录、检测报告、照片、会议纪要和供应商证明等证据。
9.4 实际减排量确认
减排量确认必须建立在边界、口径和期间一致的基础上，并剔除产量变化、气候条件和异常停机等非措施因素影响。产品在首个认证周期内可以基于已注销的合格碳信用及量化产品级减排计划获得认证；首个认证周期不得超过十二个月，期满前未能证明已经实现产品级减排的，不得续期。
9.5 阶段监测与偏差管理
申请方至少应每年评价一次减排计划执行情况，并对偏差原因和纠正措施进行说明。
9.6 供应链协同
对上游热点显著的产品，申请方应建立供应商数据收集、供应商分层管理、供应商减排要求和替代方案评估机制。
9.7 声明控制
未完成核查或尚未形成正式结论的阶段性结果，不应用于绝对化宣传。
9.8 持续改进要求
申请方应结合年度审查结果持续完善数据系统、供应链协作机制和减排措施库，使产品减排管理由一次性项目转变为常态化机制。

10 碳抵消要求
10.1 基本要求
碳抵消仅用于补偿剩余排放，不得替代实际减排。申请方在认证时必须完成产品碳足迹核算、提交量化产品级减排计划，并注销足量合格碳信用。首个认证周期届满前必须证明已经实现产品级减排，否则不得续期。
10.2 剩余排放识别
剩余排放应基于经确认的生命周期排放结果识别，不得将因数据缺失、边界不完整或尚未审查的数据直接纳入抵消对象。
10.3 碳信用质量要求
碳阻迹碳信用业务团队提供的统一采购和注销是本认证的默认质量控制路径，用于统一执行序列号追踪、注销真实性核验和双重计算防范。申请方已经合法持有或者拟通过其他渠道采购碳信用的，可以按照本条和10.4规定的相同质量标准申请等效审查。
碳阻迹公开发布的合格碳信用清单是标准采购范围；申请方可以委托碳阻迹碳信用业务团队统一采购和注销，也可以自行持有或通过第三方渠道采购符合相同质量标准的碳信用。
认证团队必须记录所抵消的排放范围和数量、信用类型、项目名称、项目方法学、独立第三方审定与核查机构、签发期间、序列号、注销日期和公开查询链接。不得使用来自装机容量十兆瓦及以上大型可再生能源项目的碳信用。认证决定前，认证团队必须以公司抬头文件形成经授权人员签署并注明日期的碳抵消合规记录，逐项确认所用标准和方法学、第三方验证、额外性、签发时点、避免重复计算、公开登记、注销信息以及大型可再生能源项目排除结论。
10.4 时间和边界匹配
碳信用的签发、采购和注销期间必须与产品声明期、认证产品、产品批次及认证范围相匹配，并与具体产品、批次、期间或认证范围建立可追溯的唯一映射关系。认证团队完成碳信用技术准入后，由申请方自行完成注销，或者委托碳信用业务团队执行采购和注销；认证团队核验注销证据后，方可将其纳入认证决定。相关收费不得与认证结果挂钩，也不得作出认证通过承诺。
10.5 抵消量要求
申请方应明确被抵消的温室气体排放范围和数量。实际注销的碳信用数量不得低于认证声明中标明的抵消量。申请方应分别披露产品总排放量、实际减排量、剩余排放量及实际抵消量。
10.6 注销和证据要求
只有在碳信用已经正式完成注销并形成可核查证明，且认证团队独立核验注销主体、序列号、数量、日期、产品或批次映射和公开登记状态后，方可用于本项目的产品碳足迹认证声明。注销证明、映射清单、交易与注销职责分离记录（如适用）及公开登记链接必须在认证档案中归档。本认证不授权使用碳中和或等效声明。
10.7 禁止性要求
不得使用未注销信用进行已抵消声明；不得使用来源不清或重复记账风险高的信用；不得将未来信用提前计入当前声明。
10.8 风险控制
永久性风险较高、基线可信度不足或存在重大社会环境争议的碳信用项目不得列入合格碳信用清单。申请方拟使用此类项目的碳信用时，必须提交强化尽职调查和风险缓释证据；认证团队不能确认风险已充分控制的，必须拒绝使用。
11 声明、标签和信息披露要求
11.1 一般要求
任何涉及产品碳足迹、产品减排、低碳产品、产品碳抵消或产品碳中和的声明，应与平台中经适当审核的项目状态一致，并与碳阻迹出具的审核结论保持一致。
11.2 最低披露要求
对外披露至少应包含产品名称、功能单位、报告期、边界类型、是否包含抵消、审核状态以及项目编号或审核确认文件编号。
本认证类别不得使用“碳中和”“零碳”“气候中和”“完全抵消”或其他等效表述；对外信息必须分别披露产品总排放量、减排计划、已实现减排、剩余排放量和实际注销的抵消量。
11.3 标签使用规范
标签应与有效审核确认文件、二维码或查询链接联动，不得脱离项目上下文独立使用。
标签在包装、宣传册、官网、招投标文件和展会资料中的使用方式必须遵循碳阻迹统一的视觉和文案规范；个性化展示必须在发布前取得认证团队书面批准。
11.4 禁止误导性陈述
不得将部分生命周期结果表述为完整产品碳足迹；不得将计划中的减排表述为已实现减排；不得将已购买但未注销的碳信用表述为已中和。不得使用“碳中和”“净零碳”“零碳”“气候中和”或其他具有同等含义的声明。
11.5 文案审查要求
拟公开发布的重要文案、海报、审核确认文件截图或新闻稿，必须在发布前完成碳阻迹审核与合规审查。
12 审核要求
12.1 审核主体与角色定位
碳阻迹研究院认证团队作为公司内部承担产品碳认证管理职能的专业团队，必须保持相对于申请方、报告编制人员、碳云软件团队、项目咨询实施方、碳信用业务团队的人员、权限、商业和决策独立。报告由申请方或独立第三方编制时，认证团队可以依据本文件实施项目级第三方核查；报告由碳阻迹其他团队实质参与编制时，认证团队不得对自身工作提供第三方核查，必须核验独立外部产品级核查后再开展认证评审。一般软件功能、企业碳核算或排放因子库评估不构成产品碳足迹第三方保证。
12.2 审核受理条件
申请方申请认证时，必须通过碳云认证工作区提交产品碳足迹报告、报告编制方声明、基础数据、物料清单、计算模型和证据索引，使计算结果可复现并形成冻结版本，同时提交量化减排计划、减排实施证明、碳信用技术准入材料、采购与注销记录、抵消台账和版本记录。报告由碳阻迹咨询、核算等人员实质参与编制时，还必须提交符合本文件要求的独立外部产品级核查。
12.3 审核重点
审核应重点关注边界完整性、功能单位适用性、关键数据真实性、分摊方法合理性、减排措施可验证性、碳抵消合规性、平台生成报告与底层证据的一致性以及声明准确性。
12.4 审核方法
审核必须根据风险采用文件审查、远程访谈、抽样追溯、逻辑复算、BOM 评价、供应链证据检查、现场访问和异常值检查等方式，核对产品碳足迹报告编制方提交的数据、报告与证据链条的一致性。
12.4.1 最低验证组成
每一认证项目的验证过程必须至少包含以下三项，并在审核计划和记录中明确：严格的定量合规数据审查；供应链质量测试或审计；生命周期评价、产品碳足迹及其他合规文件检查；物料清单（BOM）评价；为核实合规性实施的实体现场检查；由获得认可的外部第三方机构实施合规验证。远程访谈、远程见证和逻辑复算可以作为补充方法，但不得替代上述“实体现场检查”组成。对高风险、数据异常或重大公开声明项目，必须增加现场检查或获得认可的外部第三方验证。
12.4.2 核查声明要求
产品级核查报告必须：达到至少有限保证水平并包含保证意见或关键复核发现；说明实施方及其与报告编制方的关系；概述保证范围、过程和抽样方法；说明人员能力和利益冲突控制；由与报告编制方不同的实体使用公司抬头签发；在有效期内；明确适用 GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard、ISO 14067、PAS 2050 或其他等效标准。
12.4.3 认证决定独立性
认证决定必须由未参与项目咨询、产品碳足迹报告编制、一线核查或外部保证实施的授权人员作出。采用独立外部保证路径时，技术复核和认证决定应确认外部文件与申请产品、报告版本、适用标准、保证水平和有效期一致。商务、咨询、软件或碳信用业务团队不得干预或修改认证结论。核查或外部保证文件核验、技术复核和认证决定应形成必要记录。
12.5 不符合项处理
重大不符合项未关闭前，不得出具通过性的审核结论。
一般不符合项应在规定期限内整改，观察项可纳入后续改进计划。
12.6 审核结论
审核结论应明确适用范围、产品标识、功能单位、边界类型、审核范围、有效期、限制条件和后续维护要求。
13 审核结论的延续性和阶段性审查
13.1 审核结论有效期
首个认证周期有效期不得超过十二个月。申请方必须在有效期内持续满足本文件要求，并至少每年接受一次强制复评；未按期复评的，认证状态必须暂停或撤销。
13.2 年度审查
年度复评必须覆盖边界和 BOM 变更、关键数据更新、量化减排目标完成情况、偏差与纠正措施、抵消使用和注销情况、标签使用及对外声明。首个周期续期时必须证明已经实现产品级减排。
已获认证的产品将接受持续监测，若产品碳排放量连续两个周期呈上升趋势，碳阻迹将强制执行撤销程序。
13.3 阶段性复核
产品配方或 BOM 变化、关键原材料变更、能源结构显著变化、生产基地迁移、生命周期结果重大波动、抵消记录异常、客户投诉或监管关注等情形必须触发变更复核。
13.4 续期要求
审核结论到期前，如需延续审核状态，申请方应提交更新资料并接受续期审查。产品在首个认证年度内可仅凭碳抵消及计划减排获得认证。首个认证周期结束前未能证明已经实现减排，则不得续期。后续每次续期均应证明产品碳足迹相对于上一核算周期有所下降。续期不应中断或重新计算连续核算周期，历次核算结果应连续纳入撤证条件判断。
13.5 复核后的状态处理
根据复核结果，可维持原状态、调整审核状态、附条件维持、暂停或撤销审核结论。
14 暂停、撤销和恢复机制
14.1 暂停情形
未按要求完成年度审查、未按期提交整改材料、关键数据待核实或存在较大争议时，可暂停审核状态。
14.2 撤销情形
[bookmark: _Hlk234851551]出现以下情形之一，则应撤销审核结论及碳标签：
1. [bookmark: _Hlk234851886]存在数据造假、伪造证明、恶意隐瞒边界、严重误导性宣传或重大不符合项拒不整改等情形；
2. 实施碳抵消前的产品碳足迹连续两个核算周期增加，且两个核算周期的累计期限不得超过四年；
3. 实施碳抵消前的产品碳足迹连续三个核算周期未实现下降，且三个核算周期的累计期限不超过六年。
14.3 程序要求
撤销或暂停前，应向申请方发出书面通知，并给予合理申辩机会。对于风险明确且可能造成显著误导的情形，可先行暂停。确认发生撤销情形后，应在5个工作日内向认证持有人发出书面通知。认证持有人应自撤销决定生效之日起立即停止使用证书、碳标签和相关声明。在撤销决定生效后5个工作日内通过碳阻迹公布的方式更新认证状态。线上宣传材料应在10个工作日内完成撤除。
14.4 恢复要求
被暂停项目完成整改并经复核通过后，可以恢复有效状态；被撤销项目如拟重新取得认证，必须按照新申请重新受理和评价。
14.5 状态公开
状态变更后，平台应同步更新可查询信息，申请方不得继续使用已失效审核确认标识或相关声明。
15 申诉、投诉和利益冲突管理
申请方可以在收到认证决定、暂停决定或撤销决定之日起10个工作日内提出申诉。申诉应由未参与原认证审核和认证决定的人员或委员会审理，并在收到完整材料后30个工作日内作出书面决定。
碳阻迹应建立投诉受理、调查、处理和回复机制，并记录处理过程和结果。
参与咨询、产品碳足迹核算、报告编制或技术支持的人员，不得参与同一项目的第三方核查、技术复核、认证决定或申诉处理。潜在利益冲突应在项目受理前识别、记录和处置；无法有效消除利益冲突的，不得受理该认证项目。
16 文件和记录管理
申请方、平台和碳阻迹应保存与项目相关的关键文件和记录，确保其完整、真实、可追溯和可调阅。
必须保存以下资料：
记录保存期限不得少于审核结论有效期届满后5年；法律法规、合同或合作平台要求更长期限的，必须执行更长期限。
冻结后认证团队仅具有只读审查权限；任何解冻和重新提交必须由报告编制方发起，并保留原因、人员、审批、时间和版本日志。
17 附则
本文件的解释工作由碳阻迹负责。
本文件自发布之日起实施。
标准复审和公开披露
本规范应结合认证实践及适用标准变化进行定期复审，最长复审间隔不超过五年；复审不必然导致规范修订。官网必须免费公开现行规范、适用范围、资格条件、评估方法、复审周期、历次版本及发布日期。
本规范中的资格条件、评估准则和否决条件使用“必须”“应”或“不得”等明确措辞；“可”仅表示允许的合规选项或例外路径，不得以“宜”“原则上”“促进”或“应予考虑”等模糊表述替代认证判定要求。
认证状态和撤证信息公开
官网必须公开撤证触发条件和处理时限。证书应标明证书编号、签发日期和有效期，其有效性可以通过碳阻迹公布的方式进行核验。撤证决定生效后，碳阻迹必须在五个工作日内更新认证状态；认证持有人必须立即停止使用证书和标签，并在十个工作日内撤除线上宣传材料。
附录A（规范性） 产品碳足迹报告最低内容要求
A.1 项目概述与报告声明；
A.2 核算目的和应用场景；
A.3 产品描述、功能单位和参考流；
A.4 生命周期边界与流程图；
A.5 数据来源、数据质量与排放因子来源；
A.6 分摊规则、截止规则和关键假设；
A.7 生命周期阶段结果与热点分析；
A.8 敏感性或不确定性分析；
A.9 结论与建议；
A.10 数据表、证据索引和必要附件。
附录B（规范性） 碳抵消合规性检查要点
是否已完成完整产品碳足迹核算；
是否已实施合理减排并具备证据；
是否已明确识别剩余排放；
所用碳信用是否满足真实性、额外性、唯一性、已注销和无双重计算风险要求；
碳信用是否与声明期和产品范围匹配；
披露信息是否充分、准确。
附录C（规范性） 审核确认文件必备要素
审核确认文件编号；
申请方名称；
产品名称、型号或适用范围；
功能单位；
审核结论与适用说明；
边界类型和报告期；
是否包含碳抵消；
签发日期、有效期及查询二维码；
碳阻迹名称与签章。
附录D（资料性） 与参考国际文件的一致性说明
本文件在产品碳足迹量化、生命周期覆盖和报告原则方面，与 ISO 14067 的通用理念保持一致。
本文件在减排优先、剩余排放抵消和声明可信沟通方面，吸收了 ISO 14068 的管理逻辑。
本文件在截止规则、数据质量、一手数据优先和可比性控制方面，参考了 PAS 2050 的操作性思路。
鉴于本文件服务于平台化实施和审核管理场景，因此进一步扩展了流程控制、状态维护、标签使用和申诉处理等要求。
附录E（资料性） 平台实施要点
所有认证项目必须使用碳云认证工作区完成申请、报告和证据提交、计算结果复现、版本冻结、审核整改、技术复核、认证决定、证书状态、监督复评和撤证记录管理。申请方或独立第三方可以使用其他符合适用标准的工具开展前期产品碳足迹量化，但提交认证的结果必须能够在碳云认证工作区完整复现。
平台支持项目管理、角色权限、证据索引、版本控制、状态管理、整改闭环、审核确认文件管理和查询展示。
对拟用于对外营销、招投标或公开标签的项目，认证团队必须根据声明影响和数据风险提高审查深度及审批门槛，并记录采取的强化措施。
平台具备供应商数据填报、碳信用技术准入、采购渠道与注销记录、抵消映射、审核申请和认证状态管理等功能；碳信用交易区与认证审查区必须实行角色和权限隔离。
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